
Приложение к Решению Собрания представителей 
сельского поселения Летниково
муниципального района
Алексеевский Самарской области
от «_____» ______________ 2017 № ______

ПРОЕКТ
Местные нормативы градостроительного проектирования
сельского поселения Летниково
муниципального района Алексеевский Самарской области
1. Общие положения
   1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Летниковомуниципального района Алексеевский Самарской области (далее также – местные нормативы) разработаны в соответствии с положениями статей 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», строительства Самарской области от приказом министерства 24.12.2014 N 526-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области" и устанавливают:
        совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области.
1.2.Настоящие местные нормативы включают в себя:
[bookmark: _Hlk495043139]      - основную часть (расчетные показатели, указанные в абзаце втором пункта 1.1 местных нормативов);
      - материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов;
    - правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.


15


2. Основная часть. Расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектамиместного значениясельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населениясельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области

	№ п/п
	Наименование вида объекта местного значения
	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	значение показателя
	вид доступности, единица измерения
	значение показателя

	Объекты в области образования

	1. 
	Общеобразовательные организации
	количество учащихся на 1 тысячу человек
	110
	пешеходная доступность, метры
	в сельских населенных пунктах:

	2. 
	
	
	
	
	для учащихся Iступени обучения
	для учащихся IIи III ступени обучения

	3. 
	
	
	
	
	2 000
	4 000

	4. 
	
	
	
	транспортная доступность, минуты
	в сельских населенных пунктах*:

	5. 
	
	
	
	
	для учащихся Iступени обучения
	для учащихся IIи III ступени обучения

	6. 
	
	
	
	
	15
	30**

	
	
	
	
	Примечания:
* Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.
** Транспортная доступность учащихся IIи III ступени обучения не должна превышать 15 км.

	1.
	Дошкольные образовательные организации
	количество мест на 1 тысячу человек
	55
	пешеходная доступность, метры
	в сельских населенных пунктах
	500

	7. 
	Организации дополнительного образования детей
	количество мест на 1 тысячу человек
	45
	транспортная доступность, минуты
	в иных населенных пунктов 
	не устанавливается

	Объекты в области физической культуры и массового спорта

	8. 
	Физкультурно-спортивные залы
	квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек
	350
	транспортная доступность, минуты
	20

	9. 
	Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения
	квадратные метры на 1 тысячу человек
	2000
	пешеходная доступность, метры
	

	Объекты в области библиотечного обслуживания



	10. 
	Общедоступные библиотеки сельских поселения (сельские массовые библиотеки)
	количество объектов
	в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей от 500 человек до 1 тысячи человек
	1 с филиалом в данном населенном пункте
	транспортная доступность, минуты
	30

	11. 
	
	
	в населенных пунктах сельских поселений с числом жителей более 500 человек, расположенных на расстоянии более 5 км от административного центра поселения
	1 филиал
	
	

	12. 
	
	количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек
	при населении, тысяч человек
	количество единиц хранения в тысячах
	количество читательских мест
	
	

	13. 
	
	
	свыше 1 до 2
	6-7,5
	5-6
	
	

	14. 
	
	
	Примечания:
1. Дополнительно в центральной библиотеке сельского поселения на 1 тысячу человек: 4,5-5 тысячи единиц хранения, 3-4 читательских места.
	
	

	Объекты в области культуры и искусства

	15. 
	Учреждения культуры клубного типа сельских поселений
	количество мест
	в сельских поселениях с числом жителей от 2 тысяч до 5 тысяч человек
	100 зрительских мест на 1 тысячу жителей
	транспортная доступность, минуты
	в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений
	30

	Объекты в области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения

	16. 
	Озелененные территории общего пользования (без учета городских лесов)
	квадратный метр на 1 человека
	6
	пешеходная доступность, метры
	1 000

	17. 
	Парки культуры и отдыха
	количество объектов
	в иных населенных пунктах
	не устанавливается
	транспортная доступность, минуты
	20

	Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры

	18. 
	Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть)
	плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории
	5*

	-
	не устанавливается

	19. 
	
	
	*Примечание: при расчете обеспеченности учитываются автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения муниципального района, находящиеся в границах населенных пунктов.
	
	

	20. 
	Стоянки и парковки (парковочные места) общего пользования
	уровень обеспеченности в процентах
	Из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:
	пешеходная доступность, м
	до входов в жилые дома
	100

	21. 
	
	
	жилые районы
	25
	
	до входов в пассажирские помещения вокзалов, входов в места крупных
учреждений торговли и общественного питания
	150

	22. 
	
	
	промышленные и коммунально-складские зоны (районы)
	25
	
	
	250

	23. 
	
	
	зоны массового кратковременного отдыха
	15
	
	до входов в парки, на выставки и стадионы
	400

	24. 
	Сети линий наземного общественного пассажирского транспорта
	плотность сети, километры сети на квадратный километр территории
	2
	пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры
	в сельских населенных пунктах
	800

	Объекты в области обращения с отходами

	25. 
	Объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
	нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год
	Твердые бытовые отходы:
	кг
	литры
	-
	не устанавливается

	26. 
	
	
	-   от прочих жилых зданий
	300-450
	1100-1500
	
	

	27. 
	
	
	Общее количество с учетом общественных зданий
	280-300
	1400-1500
	
	

	28. 
	
	
	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)
	-
	2000-35000
	
	

	29. 
	
	
	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков
	5-15
	8-20
	
	

	30. 
	
	
	Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов
	
	

	Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой

	31. 
	Объекты электроснабжения
	Электропотребление, кВТч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год
	Степень благоустройства
	Электропотребление
	Использование максимума электрической нагрузки
	-
	не устанавливается

	32. 
	
	
	Сельские населенные пункты (без кондиционеров)
	
	

	33. 
	
	
	не оборудованные стационарными электроплитами
	950
	4100
	
	

	34. 
	
	
	оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)
	2400
	5800
	
	

	35. 
	Объекты водоснабжения
	удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека
	Удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки
	-
	не устанавливается

	36. 
	
	
	для зданий с местными (квартирными) водонагревателями
	200, со снижением до 180 к 2025 году
	
	

	37. 
	
	
	для объектов обслуживания повседневного пользования
	25 
	
	

	38. 
	Объекты водоотведения
	удельное среднесуточное водоотведение жилой застройки, литры в сутки на одного человека
	Следует принимать равным удельным среднесуточным расходам холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды 
	-
	не устанавливается

	39. 
	
	величина объема поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар
	70
	
	

	40. 
	Объекты газоснабжения
	среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки
	приготовление пищи на плите – 0,5;
горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя – 0,5;
отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром – от 7 до 12
	-
	не устанавливается

	41. 
	Объекты теплоснабжения
	удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт ч/кв.м, за отопительный период
	Вид объекта
	Количество этажей
	-
	не устанавливается

	42. 
	
	
	
	1-3
	
	

	43. 
	
	
	Жилые здания

	186
	
	

	44. 
	
	
	Общеобразовательные организации, медицинские организации
	203
	
	

	45. 
	
	
	Дошкольные образовательные организации

	284
	
	

	Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

	46. 
	Кладбища
	гектаров на 1 тысячу человек
	кладбища традиционного захоронения
	0,24
	-
	не устанавливается

	47. 
	
	
	
	
	
	








3. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, содержащиеся в основной части настоящих нормативов, приняты равными предельным значениям расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установленным региональными нормативами градостроительного проектированиясельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области Самарской области.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня доступности объектов местного значения, содержащиеся в основной части настоящих нормативов, приняты равными предельным значениям расчетных показателей максимально допустимого уровня доступности объектов местного значения, установленным региональными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области Самарской области.
4. Правила и область применения 
расчетных показателей, содержащихся в основной части 
местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Летниковомуниципального района Алексеевский 
Самарской области.
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населениясельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования  сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области (далее также – местные нормативы) применяются при подготовке:
1)   схемы территориального планированиясельского поселения Летниково  муниципального района Алексеевский Самарской области;
2)   генерального планасельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области; 
3)   документации по планировке территории.
2. Области применения конкретных расчетных показателей, указанных в разделе 2 настоящих местных нормативов, приведены в таблице.


2. Область применения конкретных расчетных показателей, указанных в разделе 2 настоящих нормативов, приведены в таблице.
Таблица. Области применения расчетных показателей, 
установленных местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области, для объектов местного значения


Принятые сокращения:
МНГП м.р. – местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района Алексеевский Самарской области
МНГП с.п. – местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области
СТП м.р. – схема территориального планирования муниципального района Алексеевский Самарской области
ГП с.п. – генеральный план сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области
ДПТ – документация по планировке территории сельского поселения Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области


	№ п/п
	Наименование расчетного показателя, в отношении которого РНГП устанавливается предельное значение
	Единицы измерения расчетного показателя
	Непосредственное применение
	Применение в случаях отсутствия в муниципальном образовании МНГП или противоречия МНГП предельным значениям расчетных показателей, установленных РНГП Самарской области

	
	
	
	МНГП
м.р.
	МНГП 
с.п.
	СТП
м.р.
	ГП 
с.п.
	ДПТ

	В области образования

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности общеобразовательными организациями
	количество учащихся на 1 тысячу человек
	+

	+

	+

	+

	+

	1. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций
	пешеходная доступность, метры
	        +
	+
	         +
	+
	+

	
	
	транспортная доступность, минуты
	+
	+
	+
	+
	+

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями
	количество мест на 1 тысячу человек
	+
	+
	+
	+
	+

	1. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций
	пешеходная доступность, метры
	+
	+
	+
	+
	+

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности организациями дополнительного образования детей
	количество мест на 1 тысячу человек
	+
	–
	+
	–
	+

	1. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей
	транспортная доступность, минуты
	+
	–
	+
	–
	+

	В области физической культуры и массового спорта

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами
	квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек
	+
	+
	+
	+
	+

	1. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности физкультурно-спортивных залов
	транспортная доступность, минуты
	+
	+
	+
	+
	+

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности плоскостными физкультурно-спортивными сооружениями
	квадратные метры на 1 тысячу человек
	+
	+
	+
	+
	+

	1. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных физкультурно-спортивными сооружений
	пешеходная доступность, 
метры
	+
	+
	+
	+
	+

	В области библиотечного обслуживания

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности общедоступными библиотеками сельских поселений (сельскими массовыми библиотеками)
	количество объектов
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек
	+
	+
	+
	+
	+

	1. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности общедоступных библиотек сельских поселений (сельских массовых библиотек)
	транспортная доступность, минуты
	+
	+
	+
	+
	+

	В области культуры и искусства

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа сельских поселений
	количество мест
	+
	+
	+
	+
	+

	1. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений культуры клубного типа сельских поселений
	транспортная доступность, минуты
	+
	+
	+
	+
	+

	В области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности озелененными территориями общего пользования
	квадратный метр на 1 человека
	+
	+
	+
	+
	+

	1. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности озелененных территорий общего пользования
	пешеходная доступность, метры
	+
	+
	+
	+
	+

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности парками культуры и отдыха
	количество объектов
	+
	+
	+
	+
	–

	1. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности парков культуры и отдыха
	транспортная доступность, минуты
	+
	+
	+
	+
	+

	В области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (улично-дорожной сетью)
	плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории
	+
	+
	+
	+
	+

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности стоянками и парковками (парковочными местами) общего пользования
	уровень обеспеченности в процентах
	+
	–
	+
	–
	+

	1. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок и парковок (парковочных мест) общего пользования
	пешеходная доступность, м
	+
	–
	+
	–
	+

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности сетями линий наземного общественного пассажирского транспорта
	плотность сети, километры сети на квадратный километр территории
	+
	–
	+
	–
	+

	1. 
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности остановок наземного общественного пассажирского транспорта
	пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры
	+
	–
	+
	+
	+

	В области обращения с отходами

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами, предназначенными для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
	нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год
	+
	–
	+
	–
	–

	В области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами электроснабжения
	Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год
	+
	+
	+
	+
	+

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоснабжения
	удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека
	+
	+
	+
	+
	+

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоотведения
	величина объема поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар
	+
	–
	+
	–
	–

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами газоснабжения
	среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки
	+
	+
	+
	+
	+

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами теплоснабжения
	удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт ч/кв.м, за отопительный период
	+
	+
	+
	+
	+

	В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

	1. 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности кладбищами
	гектаров на 1 тысячу человек
	+
	+
	+
	+
	+
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